VI标识设计及采购项目首次采购数量

| **序号** | **类别** | **材料及颜色** | **常用标牌内容** | **图例** | **尺寸** | **安装地点** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **户外园林公共环境类（主要涉及到景观、石材、园林小品、架空层绿化等范围。）** | **绿色透白户外板** | 请勿嬉水 | C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1927948107\TIM\WinTemp\RichOle\K@]7U1KPKA1WWFFFOH~)%AM.png | 标准号(132\*120MM) | 户外喷水池等湿滑区域，不宜安装过多，若同一功能用途的区域内连续安装多个，两牌间距应≥10 cm。安装于标牌下端距地面高度30CM。 | 0 |
| 请勿攀爬 | QQ截图20190307114313.png | 标准号(132\*120MM) | 栏杆围栏、楼层窗台、园区景观假山。 标牌顶端与安装区域的顶端相距10cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 请勿吸烟 | 1.png | 标准号(132\*120MM) | 管理规定、消防安全规定内明确不能吸烟的区域，不宜安装过多，若同一功能用途的区域内连续安装多个，两牌间距应≥10 cm。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 小心台阶 | 3.png | 标准号(132\*120MM) | 所有除楼梯台阶外的台阶及地面出现的不容易发现的落差。 | 40 |
| 小心地滑 | 4.png | 标准号(132\*120MM) | 标牌下端距地平高度30cm，若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 40 |
| 爱护环境，保持清洁 | 2.png | 标准号(132\*120MM) | 各垃圾投放点附近,垃圾桶上或实际情况需要的地点。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。垃圾桶安装于距上方10cm处。 | 0 |
| 基于公共安全理由，本区域已安装视频监控设备 | 5.png | 标准号(132\*120MM) | 房屋外立面，大堂门外及园区内安装摄像头的公共区域。标牌顶端上限为地平高度165cm。 | 60 |
| 禁止跳水 | 9.png | 大2号(330\*300MM) | 会所游泳池周围合适位置。标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 雷雨、大风天气，请勿站在树下 | 8.png | 大1号(231\*210MM) | 物业公司辖区内的树木，安装胸径大于15cm以上的树木,吊牌安装。 标牌顶端上限为地平高度165cm。 | 0 |
| 请勿践踏草地 | 请勿践踏草地.png | 标准号(132\*120MM) | 用插杆立于草地显现处，标牌最上端离地面高度为60CM | 20 |
| 7.png绿化养护中 | 标准号(132\*120MM) | 用插杆立于草地显现处，标牌最上端离地面高度为60CM | 5 |
| 推，拉 | 6.png | 小1号(100\*110MM) | 公共区域各推拉门。 标牌安装于门把手的上方，底端与把手的顶端平齐。 | 30 |
| 刷卡进入 | 10.png私人住宅区，请凭卡进出.png | 小1号(100\*110MM) | 小区大门门禁系统刷卡处。标牌下端距离门禁系统高度1.5CM，垂直居中于门禁安装位置。 | 20 |
| 私人住宅区，凭住户 卡出入，访客须经确认 | 大2号(330\*300MM) | 安装位置：小区各供业户进出的门口，标牌正面朝外。  标牌视现场情况确定安装高度及安装方法，建议安装高度标牌顶端不超出地平高度170cm～100cm范围。 | 4 |
| 植物名称铭牌 | QQ截图20190319112423.png | 标准号(132\*120MM) | 在主要树种上吊挂。 标牌顶端上限为地平高度165cm。 | 0 |
| **2** | **机房铭牌类 室内环境公共标识类** | **白色透黑双色板** | 防火门须保持关闭 | 37.png | 小1号(100\*110MM) | |  | | --- | | 各防火门。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | | 100 |
| 小心台阶 | 34.png | 标准号(132\*120MM) | 所有除楼梯台阶外的台阶及地面出现的不容易发现的落差。 | 0 |
| 小心地滑 | 35.png | 标准号(132\*120MM) | 标牌下端距地平高度30cm，若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 小心碰头 | 11.png | 标准号(132\*120MM) | 通道上方不容易注意的隆起物,矮于正常高度的横梁。 根据现场情况张贴于隆起物和横梁的下方中点位置。 | 15 |
| 小心玻璃 | 12.png | 标准号(132\*120MM) | 玻璃门、玻璃墙等附近显眼位置。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 20 |
| 请勿攀爬 | 1.png | 标准号(132\*120MM) | 栏杆围栏、楼层窗台、园区景观假山。 标牌顶端与安装区域的顶端相距10cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 请勿吸烟 | 2.png | 标准号(132\*120MM) | 管理规定、消防安全规定内明确不能吸烟的区域，不宜安装过多，若同一功能用途的区域内连续安装多个，两牌间距应≥10 cm。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 30 |
| 有电危险 | 13.png | 标准号(132\*120MM) | 所有带电设备设施及设备房。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 禁止摄影 | 16.png14.png17.png | 标准号(132\*120MM) | 卫生间、更衣室、桑拿室及涉及他人私密性的区域。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 开门按钮 | 标准号(132\*120MM) | 各开门按钮处。 标牌安装于按钮的正下方，顶端与按钮面板下端相距0.5cm。 | 0 |
| 爱护环境，保持清洁 | 标准号(132\*120MM) | 各垃圾投放点附近,垃圾桶上或实际情况需要的地点。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。垃圾桶安装于距上方10cm处。 | 30 |
| 注意安全，随手关门 | 18.png | 标准号(132\*120MM) | 大堂入户门外侧IC卡刷卡器附近，具体位置视实际情况及现场视觉效果而定。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐。 | 25 |
| |  | | --- | | 高空坠物危险 窗口区域请勿放置物品 | |  | 小1号(100\*110MM) | 楼层窗台、楼层围栏、商业楼盘业户单元内窗台。 ①（窗台）标牌底端与安装区域的底端相距5cm；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 ②（围栏）标牌顶端与安装区域的顶端相距5cm；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 恶劣天气 请注意关好门窗 | 19.png | 标准号(132\*120MM) | 小区大堂、停车场电梯厅。 利用吸盘,临时放置。 | 0 |
| 基于公共安全理由，本区域已安装视频监控设备 | 20.png | 标准号(132\*120MM) | 房屋外立面，大堂门外及园区内安装摄像头的公共区域。标牌顶端上限为地平高度165cm。 | 0 |
| 火警发生时，切勿乘坐电梯 |  | 小1号(100\*110MM) | 小区大堂、停车场电梯厅旁 | 34 |
| 共享优美环境，请勿在外阳台栏杆以上晾晒衣物 |  | 小1号(100\*110MM) | 小区业户阳台，或其它实际情况需要的地点。 标牌顶端上限为地平高度165cm。 | 0 |
| 消防栓 |  | 小1号(100\*110MM) | 张贴于消防器材正中间位置 | 30 |
| 可回收物 | 3.png | 标准号(132\*120MM) | 各垃圾投放点附近或需分类物品附近。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。垃圾桶安装于距上方10cm处。 | 0 |
| 保护资源，节约用纸 | 4.png21.png | 标准号(132\*120MM) | 擦手纸箱。标牌张贴视擦手纸箱安装位置而定，水平并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 基于安全理由，12岁以下儿童不宜使用 | 标准号(132\*120MM) | 会所健身室、桑拿室的门口或视实际情况另行选择合适位置。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 基于私隐保护原因，更衣室范围内请勿使用手机 | 22.png | 标准号(132\*120MM) | 男女更衣室内。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 基于公共卫生理由，进入泳池请戴泳帽 | 23.png | 标准号(132\*120MM) | 会所游泳池售票处和所有会所游泳池入口处。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 更衣室无专人值守 请勿存放贵重物品 | 24.png | 标准号(132\*120MM) | 会所更衣室或其它具有更衣、存放物品的场所。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 进泳池前请，先淋浴、净脚 | 25.png | 标准号(132\*120MM) | 会所游泳池淋浴区、洗脚池及更衣室出口。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 儿童须由成人陪同 方可进入泳池 | 26.png | 标准号(132\*120MM) | 会所游泳池售票处和所有会所游泳池入口。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 储物室 | 27.png | 标准号(132\*120MM) | 储物室门口中间位置。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 办公室 | 32.png | 标准号(132\*120MM) | 办公室门口中间位置。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 仓库 | |  | | --- | |  | | | 小1号(100\*110MM) | 用于小区或大厦相对应区域 | 3 |
| 风机房 | 15 |
| 维修班 | 4 |
| 电表间 | 60 |
| 控制室 | 0 |
| 水泵房 | 5 |
| 管理用房 | 5 |
| 空调机房 | 0 |
| 维修机具房 | 0 |
| 污水处理房 | 0 |
| 卫星接收机房 | 0 |
| 消防监控中心 | 2 |
| 湿式报警阀间 |  |
| 货物搬运，请使用此电梯 |  | 小1号(100\*110MM) | 楼层里货梯门框上方，于货梯门框上下左右居中。 | 20 |
| 防洪器材 | 33.png | 标准号(132\*120MM) | 安装位置：各防汛物质堆放处。  标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 6 |
| **3** | **机房严重警示类 工程严重警示类 地库严重警示类 室外园林严重警示类 其他粗糙环境警示类** | **黄色透黑双色板** | 禁止合闸 | 禁止合闸.png | 标准号(132\*120MM) | 当设备或线路在进行检修、保养等工作时使用（供维修保养时操作工悬挂及解除） | 10 |
| 禁止合闸，有人工作 | 禁止合闸有人工作.png | 标准号(132\*120MM) | 当设备或线路在进行检修、保养等工作时使用（供维修保养时操作工悬挂及解除） | 15 |
| 禁止启动 | 禁止启动.png | 标准号(132\*120MM) | 当设备故障时不允许运行时使用（解除时必须经维修主任许可） | 5 |
| 禁止用水灭火 | 禁止用水灭火.png | 标准号(132\*120MM) | 对带电设备、线路或大型机电设备如发电机、配电柜、开关柜、变压器、电动机等发生火灾时不能用水进行灭火 | 15 |
| 禁止开阀 | 禁止开阀.png | 标准号(132\*120MM) | 当管线爆裂或检修时使用（解除时必须经维修主任许可） | 5 |
| 禁止关阀 | 禁止关阀.png | 标准号(132\*120MM) | 对一些重要阀门“如生活水池供水阀门、供水总阀、开水器阀门、热水炉阀门等”非特殊情况下不得关闭时使用 | 5 |
| 禁止烟火 | 禁止烟火.png | 标准号(132\*120MM) | 在一些易燃易爆的场所使用，如油箱间、发电机房等 | 0 |
| 当心高压气体 | 当心高压气体.png当心气体喷射.png   |  | | --- | |  | | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦使用供水压力罐、气体瓶、空调主机等压力容器场所 | 0 |
| 当心气体喷射 |  | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦气体灭火控制间（二氧化碳、七氟丙烷） | 0 |
| 当心腐蚀 | 当心腐蚀.png当心高温.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦存放含酸、碱、盐的地方。如蓄电池水、水处理用药物等 | 0 |
| 当心高温 | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦锅炉排烟管或发电机排烟管等 | 0 |
| 当心有毒气体 | 当心有毒气体.png   |  | | --- | |  | | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦使用制冷剂、二氧化碳、七氟丙烷等场所 | 0 |
| 止步!高压危险 | 止步高压危险.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦高压房、变压器房或黄色警戒线外拦杆上 | 20 |
| 设备机房，非工作人员不得进入 | 设备机房非工作人员不得进入.png | 标准号(132\*120MM) | 除值班人员外其他人员进入须经维修主任许可 | 30 |
| 小心碰头 | 小心碰头.png在运行中.png | 标准号(132\*120MM) | 用于机房内设备突出部位 | 30 |
| 在运行中 | 标准号(132\*120MM) | 指设备或配电柜、开关柜、变压器运行状态 | 4 |
| 待运行 | 待运行.png水管井.png   |  | | --- | |  | | 标准号(132\*120MM) | 指设备在正常状态下等待运行（指负荷较低时处于良好状态设备如高压柜、变压器、生活水泵、中央空调等） | 10 |
| 水管井 |  | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦管井 | 120 |
| 弱电井 |  | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦管井 | 120 |
| 此阀常关 | 此阀常关.png | 标准号(132\*120MM) | 除特殊情况下可以打开外，(如消喷高测试时末端放水、清洗生活水池时放水、维修管线时需要要泄水等) | 0 |
| 此阀已关 | 此阀已关.png | 标准号(132\*120MM) | 指示阀门现状态 | 0 |
| 此阀常开 | 此阀常开.png | 标准号(132\*120MM) | 除特殊情况下不能关闭, (如检修管线、维修止回阀、清洗水池、压力罐加气等) | 20 |
| 此阀已开 | 此阀已开.png | 标准号(132\*120MM) | 指示阀门现状态 | 10 |
| 注意通风 | 注意通风.png   |  | | --- | |  | | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦对环境、温度要求较高如油箱间、发电机房、变压器房等 | 20 |
| 戴防护镜，戴防护手套，戴防护面具，戴护耳器 | 防护要求.png | 标准号(132\*120MM) | 用于操作维修保养时安全保护用品存放处。如高压用具、烧焊用具等 | 0 |
| 专变低压房 | 专变低压房.png公变低压房.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦商业用电低压房 | 0 |
| 公变低压房 | 标准号(132\*120MM) | 用于小区小业主用电低压房 | 0 |
| 高压电房 | 高压电房.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦高压危险未经同意不得进入 | 0 |
| 储油室 | 储油室.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦发电机储油间 | 2 |
| 电竖井 | 电坚井.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦电井 | 0 |
| 变压器房 | 变压器房.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦变压器房 | 6 |
| 发电机房 | 发电机房.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦发电机房 | 2 |
| 气体灭火间.png气体灭火间 | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦气体灭火间 | 0 |
| 锅炉房 | 锅炉房.png | 标准号(132\*120MM) | 用于小区或大厦锅炉房 | 0 |
| 注意闸杆落下 | 注意闸杆落下.png | 500\*550MM | IMG_2199   |  | | --- | | 停车场出入口闸臂电控箱立面，正反两面均对称安装。 标牌安装在安装区域正中；若该区域需安装二块以上的标牌，应垂直并列安装，标牌群应位于安装区域的正中。 | | 5 |
| 防火卷帘门下禁止停车、堆放物品 | 防火卷帘门下禁止停车.png   |  | | --- | |  | | 标准号(132\*120MM) | 防火卷帘门一侧。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 5 |
| 禁止烟火 | 禁止烟火.png | 标准号(132\*120MM) | 机房、地库。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 40 |
| 每次限过一辆 冲卡危险 | 每次限过一辆，冲卡危险.png附近已放置毒鼠饵.png | 根据各管理处实际情况而定 | 停车场出入口闸臂立面，方向正对车辆形式方向。 标牌底端与闸臂底端平齐，安装位置位于闸臂的正中。 | 2 |
| 附近已放置毒鼠饵 | 标准号(132\*120MM) | |  | | --- | | 毒鼠屋正上方或以鼠饵投放点为中心半径5m范围内。 标牌视现场情况采取吊挂或粘贴的方式安装，安装高度视需要而定，建议标牌顶端不超出地平高度150cm～50cm范围。 | | 30 |
| 已喷农药（低毒性），请勿触摸 | 已喷农药.png | 标准号(132\*120MM) | 农药喷洒区域的四个角，选择树高2.5m以上树木在树干上吊挂 标牌视现场情况采取吊挂的方式安装，安装高度视需要而定，建议不超出地平高度150cm～50cm范围。 | 20 |
| 有电危险 | 有电危险.png | 标准号(132\*120MM) | 所有带电设备设施及设备房。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 50 |
| 此处已安装警报器，非紧急情况请勿进入 | 此处已安装警报器非紧急情况请勿进入.png | 标准号(132\*120MM) | 物业天台门内侧及物业高区疏散避难层门的墙身、油库、空调机房、发电机房、电讯机房等。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 泳池非开放时间，无救生员当值请勿进入 | 游泳非开放时间.png | 大1号 | 会所游泳池所有入口。 标牌顶端上限为地平高度165cm，吊牌安装。 | 0 |
| **4** | **公共交通指示类 （远距离交通指示）** | **蓝色透白双色板** | 地库出口 | 236C4$6A)ATLWMY]$4X7~72UPGZVFB1M1QC41_%(V{UV53VUI[7MO2JYR$Z03OT@CO%V6U~$Y$T3IBEKN}L_]3(4~1ECREBOZ`038B_F{9A5[7@I[_K_7NHE{D53II0(M4@O(TM@ERKR%KHHJ4QU9DIGHL)(CZVZW77N42FQ{[BEHUW1O~O9KD1HT((0WZCC@JLJ_58HRZHP[]Q地库出口.png | 600\*225MM | IMG_2193   |  | | --- | | 长距离标牌，安装于小区供业主进出的道闸门口上方，标牌视现场安装情况确定高度及安装方法，建议安装高度标牌顶端不超出地平高度200-250MM。 | | 0 |
| 地库入口 | 地库入口.png | 600\*225MM | 长距离标牌，安装于小区供业主进出的道闸门口上方，标牌视现场安装情况确定高度及安装方法，建议安装高度标牌顶端不超出地平高度200-250MM。 | 0 |
| 自行车入库 请下车推行 | 自行车入库请下车推行.png   |  | | --- | |  | | 600\*225MM | 长距离标牌，自行车停放点出入口。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 自行车停放处 | 自行车停放处.png | 600\*225MM | 长距离标牌，安装于自行车停放处进口显眼位置。 | 0 |
| **5** | **车库及停车环境类 一般性公共标识类** | **蓝色透白双色板** | 保护环境，停车熄火 | 保护环境停车熄火.png | 大1号 | |  | | --- | | 停车场内，不宜安装过多，若同一功能用途的区域内连续安装多个，两牌间距应≥20cm。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | | 0 |
| 无障碍通道 | 轮椅通道.png | 标准号(132\*120MM) | 各无障碍通道及残健人士专用设施设备旁。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 20 |
| 请刷卡 | 请刷卡.png取卡处.png | 标准号(132\*120MM) | 刷卡闸机上方中心位置。 | 5 |
| 取卡处 | 标准号(132\*120MM) | 取卡闸机上方中心位置。 | 0 |
| 带齐物品，锁好车窗 | 带齐物品锁好车窗.png   |  | | --- | |  | | 大1号 | 停车场内，不宜安装过多，若同一功能用途的区域内连续安装多个，两牌间距应≥20cm。 标牌顶端上限为地平高度165cm，垂直并列最多可安装二块标牌；上下标牌的间距为1.5cm，上下牌边线对齐；若安装处为90度弯角，标牌安装时需与边角间隔0.5cm。 | 0 |
| 专用车位，其它车辆请勿停放 | 专用车位.png | 350\*140MM | 张贴或吊挂于地库私家车位上方居中位置。 | 0 |
| 基于公共安全理由，本区域已安装录像监控系统 | 安装监控镜头.png   |  | | --- | |  | | 标准号(132\*120MM) | 地库内安装摄像头的公共区域。标牌顶端上限为地平高度165cm。 | 40 |
| 收费处 | 收费处.png | 标准号(132\*120MM) | 张贴于收费处门岗居中位置。 | 4 |
| 6 | 公司及办公室内牌 |  | 总经理 |  | 标准号(120\*260MM) |  | 0 |
|  | 副总经理 |  | 标准号(120\*260MM) |  | 0 |
|  | 综合管理部 |  | 标准号(120\*260MM) |  | 0 |
|  | 物业拓展部 |  | 标准号(120\*260MM) |  | 0 |
|  | 会议室 |  | 标准号(120\*260MM) |  | 0 |
|  | 档案室 |  | 标准号(120\*260MM) |  | 0 |
|  | 洗手间 |  | 标准号(120\*260MM) |  | 3 |
| 7 | 清洁使用标识 |  | 请节约用纸 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 0 |
|  | 请节约用水 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 6 |
|  | 便后请冲水 垃圾入纸篓 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 8 |
|  | 请保持环境清洁 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 5 |
|  | 向前一小步 文明一大步 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 0 |
|  | 小心地滑 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 30 |
|  | 保洁取水点 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 0 |
|  | 清洁用具房 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 10 |
|  | 清洁工具放置处 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 0 |
|  | 保持清洁 请勿乱扔烟头 |  | 标准号(132\*120MM) |  | 0 |
|  | 清洁卫生 暂停使用 |  | 标准号(60\*30CM) |  | 0 |
| 8 | 管理处门牌及管家公示牌 |  | 管理处门牌 |  | 标准号(80\*50CM) |  | 2 |
|  | 管家公示牌 |  |  | 内容包括相册框、楼层号、姓名框、移动电话、服务内容 | 17 |
| 5mm亚克力+3mm+3mm | 管理公示牌 | fa69a3f0e4c7b283574df606e9a5812 | 550\*550MM | 内容包括管理公示、通知、公益广告、政策法规、收费标准、有偿服务内容、温馨提示等 | 1 |
| d86f3f226ebbbbc4609ce1581f6da7d | 550\*800MM | 0 |
| e9625dd392d0cd6809cb2b104bd6bc1 | 770\*800MM | 0 |
| C:\Users\Administrator\Desktop\微信图片_20190809100913.png | 1100\*1000MM | 17 |